河高环审〔2026〕11号

关于广东省富窑饮品有限公司碳酸饮料生产线建设项目环境影响报告表（生态影响类）的

批 复

广东省富窑饮品有限公司：

贵单位报批的《广东省富窑饮品有限公司碳酸饮料生产线建设项目环境影响报告表（生态影响类）》及报批函等材料收悉。经研究，批复如下：

一、广东省富窑饮品有限公司碳酸饮料生产线建设项目（以下简称“项目”），位于广东省河源市高新区高新大道南边、新陂路西边。项目总投资100万元，拟在厂区内建设3口取水井，编号分别为J1、J2及J3。三口水井沿厂区北侧、东侧用地红线呈三角形布设，其中J1位于东北顶点（E114°38′18.850″，N23°36′16.500″），井深258米，开孔口径219毫米；J2位于厂区红线西北顶点（E114°38′24.120″，N23°36′21.890″），井深297米，开孔口径219毫米；J3位于东南部红线处（E114°38′25.470″，N23°36′23.030″），井深234米，开孔口径219毫米。项目地下水年开采量15万立方米，主要为广东省富窑饮品有限公司玻璃瓶碳酸饮料生产线提供水源。项目劳动定员3人，均不在厂区内食宿。项目年工作天数300天，每天实行两班制，每班工作8小时。

根据该项目环境影响报告表评价结论和河源职业技术学院技术评估意见，在落实各项污染防治措施、确保污染物排放稳定达标及符合总量控制的前提下，项目按照报告表中所列的性质、规模、地点建设，从环境保护角度可行。

二、项目建设及运营中应重点做好以下工作：

（一）做好日常环境管理工作。切实落实生态、废水、地下水等污染防治举措，做好生产设备及环境保护设施的建设质量把控与维护保养工作，防止出现超标排放现象，杜绝跑、冒、滴、漏以及事故排放等情况的发生。 

（二）做好噪声污染防治工作。优先选用低噪音的生产工艺和机械设备，并采取减振、隔音、消音等措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求。

（三）做好固体废物管理工作。废机油等危险废物应按规范要求处理处置，其在厂内暂存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）；废旧机械零件等一般固体废物应综合利用或妥善处置，其在厂内暂存应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；生活垃圾统一收集后由环卫部门清运。

（四）做好施工期环境保护工作。按要求落实施工期废水、废气、扬尘、噪声、固体废物等污染防治措施。

三、做好环境事故风险防范工作。建立健全环境事故应急体系，落实有效的环境事故风险防范和应急措施，确保环境安全。

四、报告表经批准后，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应重新报批项目的环境影响评价文件。

五、项目应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。

六、项目建成后，请贵单位按有关规定开展项目竣工环境保护验收，并报区环境保护和城市管理局备案。

此复。
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河源市生态环境局（市高新区）
                                2026年6月24日

送：市高新区管委会、市生态环境局

发：环境保护和城市管理局、综合执法局

市高新区行政审批局              2026年6月24日印发 
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