河高环审〔2026〕15号

关于广东铜宣发包装制品有限公司纸制品制造生产项目环境影响报告表的批复

广东铜宣发包装制品有限公司：

贵单位报批的《广东铜宣发包装制品有限公司纸制品制造生产项目环境影响报告表》及报批函等材料收悉。经研究，批复如下：

一、广东铜宣发包装制品有限公司纸制品制造生产项目（以下简称“项目”），位于河源市高新区滨江中路西边、高新大道北边。项目总投资1000万元，占地面积4700.94平方米，建筑面积13125.42平方米。项目建成后主要从事出版物印刷、包装装潢印刷品及塑料包装制品生产，年产儿童书1000万本、精平装书1000万本、手工盒（含纸箱）240万个、卡牌100吨、卡盒160万个、坑盒100万个、手提袋560万个、吸塑壳140万个、食品包装袋500万个、PET收缩袋10万个。项目劳动定员30人，均在厂内食宿。项目年工作天数300天，每天实行一班制，每班工作10小时。

根据该项目环境影响报告表评价结论和河源职业技术学院技术评估意见，在落实各项污染防治措施、确保污染物排放稳定达标及符合总量控制的前提下，项目按照报告表中所列的性质、规模、地点建设，从环境保护角度可行。

二、项目建设及运营中应重点做好以下工作：

（一）做好水污染防治工作。执行“雨污分流”制度，雨水排入市政雨水管道；生活污水经三级化粪池预处理、食堂废水经隔油隔渣池处理后达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）较严者后排入市政污水管网，纳入河源市大塘水质净化厂集中处理。

（二）做好大气污染防治工作。印刷、固化、涂覆、涂胶、贴窗、粘盒、胶装、复合、制袋及吸塑工序产生的废气经收集后，通过“二级活性炭吸附装置”处理达标后，最终由38米高排气筒（DA001）高空排放；裁切、模切粉尘经加强车间通风换气后无组织排放；食堂油烟废气经“油烟净化器”处理达标后由23米高排气筒（DA002）排放。

项目非甲烷总烃有组织排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）表5大气污染物特别排放限值、《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表1挥发性有机物排放限值与《印刷工业大气污染物排放标准》（GB41616-2022）表1大气污染物排放限值三者中的较严值，总VOCs有组织排放执行《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/815-2010）表2排气筒VOCs排放限值与《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表1挥发性有机物排放限值的较严值；臭气浓度有组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准值；食堂油烟排放执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）。

厂界非甲烷总烃无组织排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）表9企业边界大气污染物浓度限值，总VOCs无组织排放执行《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/815-2010）表3无组织监控点浓度限值，颗粒物无组织排放执行《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放控浓度限值，臭气浓度无组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值；厂区内非甲烷总烃无组织排放执行《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表3厂区内VOCs无组织排放限值。

（三）做好噪声污染防治工作。优先选用低噪音的生产工艺和机械设备，并采取减振、隔音、消音等措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求。

（四）做好固体废物管理工作。定期更换活性炭，废活性炭、废油墨和废矿物油等危险废物应按规范要求处理处置，其在厂内暂存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）；废包装材料、边角料及不合格品等一般固体废物应综合利用或妥善处置，其在厂内暂存应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；生活垃圾统一收集后由环卫部门清运。

三、项目不单独分配废水主要污染物总量控制指标，废水主要污染物排放总量控制指标在河源市大塘水质净化厂排污总量统一调配。项目废气污染物VOCs排放量为1.5051吨/年（其中有组织排放量为0.2515吨/年，无组织排放量为1.2536吨/年）。

四、项目应采用国家规定允许的工艺设备进行生产，禁止使用国家明令淘汰的落后生产能力、生产工艺设备，且不能生产国家产业政策中严格限制、禁止生产的产品。项目应推广使用天然气、液化石油气及电能、太阳能等清洁能源，积极实施清洁生产。

五、做好环境事故风险防范工作。建立健全环境事故应急体系，落实有效的环境事故风险防范和应急措施，确保环境安全。

六、报告表经批准后，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应重新报批项目的环境影响评价文件。

七、项目应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。

八、项目建成后，请贵单位按有关规定开展项目竣工环境保护验收，并报区环境保护和城市管理局备案。

此复。

河源市生态环境局（市高新区）
                                2026年7月20日

送：市高新区管委会、市生态环境局

发：环境保护和城市管理局、综合执法局

市高新区行政审批局              2026年7月20日印发 
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