河高环审〔2026〕17号

关于农夫山泉广东万绿湖有限公司年产6625吨食用冰生产线技改项目环境影响报告表的

批 复

农夫山泉广东万绿湖有限公司：

贵单位报批的《农夫山泉广东万绿湖有限公司年产6625吨食用冰生产线技改项目环境影响报告表》及报批函等材料收悉。经研究，批复如下：

一、农夫山泉广东万绿湖有限公司年产6625吨食用冰生产线技改项目（以下简称“项目”），位于河源市源城区西环路108号。项目不新增用地，本次改造依托现有制冰线旁的闲置生产车间，用地面积1064平方米，建筑面积1064平方米，对现有G19制冰线实施技术改造，提升食用冰生产能力。项目建成后，新增年产2650吨食用冰，全厂年产6625吨食用冰。项目不新增员工，项目年工作天数265天，每天实行两班制，每班工作8小时。

根据该项目环境影响报告表评价结论和河源职业技术学院技术评估意见，在落实各项污染防治措施、确保污染物排放稳定达标及符合总量控制的前提下，项目按照报告表中所列的性质、规模、地点建设，从环境保护角度可行。

二、项目建设及运营中应重点做好以下工作：

（一）做好水污染防治工作。执行“雨污分流”制度，雨水排入市政雨水管道；冷却水塔冷却水循环回用，不外排；制纯水产生的膜前水作为清净下水排入市政雨水管网；纯水制备系统反冲洗废水依托现有综合废水处理站处理达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）限值较严者后排入市政污水管网，最终进入河源市污水处理厂集中处理。

（二）做好大气污染防治工作。喷码工序产生少量的废气为无组织排放。厂区内非甲烷总烃无组织排放执行《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表3厂区内VOCs无组织排放限值。

（三）做好噪声污染防治工作。优先选用低噪音的生产工艺和机械设备，并采取减振、隔音、消音等措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求。

（四）做好固体废物管理工作。废UV灯管、废机油及废机油桶等危险废物应按规范要求处理处置，其在厂内暂存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）；废包装材料、废石英砂和废活性炭等一般固体废物应综合利用或妥善处置，其在厂内暂存应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；生活垃圾统一收集后由环卫部门清运。

三、项目不单独分配废水主要污染物总量控制指标，废水主要污染物排放总量控制指标在河源市污水处理厂排污总量统一调配。项目废气污染物VOCs排放量为0.00056吨/年。

四、项目应采用国家规定允许的工艺设备进行生产，禁止使用国家明令淘汰的落后生产能力、生产工艺设备，且不能生产国家产业政策中严格限制、禁止生产的产品。项目应推广使用天然气、液化石油气及电能、太阳能等清洁能源，积极实施清洁生产。

五、做好环境事故风险防范工作。建立健全环境事故应急体系，落实有效的环境事故风险防范和应急措施，确保环境安全。

六、报告表经批准后，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应重新报批项目的环境影响评价文件。

七、项目应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。

八、项目建成后，请贵单位按有关规定开展项目竣工环境保护验收，并报区环境保护和城市管理局备案。

此复。

河源市生态环境局（市高新区）
                                2026年7月29日

送：市高新区管委会、市生态环境局

发：环境保护和城市管理局、综合执法局

市高新区行政审批局              2026年7月29日印发 
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