河高环审〔2026〕18号

关于河源市凯源硬质合金股份有限公司钨铜热沉材料生产线建设项目环境影响报告表的

批 复

河源市凯源硬质合金股份有限公司：

贵单位报批的《河源市凯源硬质合金股份有限公司钨铜热沉材料生产线建设项目环境影响报告表》及报批函等材料收悉。经研究，批复如下：

一、河源市凯源硬质合金股份有限公司钨铜热沉材料生产线建设项目（以下简称“项目”），位于广东省河源市高新区高新三路9号（厂房2），为租赁经营。项目总投资13000万元，占地面积3300平方米，建筑面积13200平方米。项目建成后主要从事钨铜合金的加工生产，年产钨铜合金1200吨。项目劳动定员50人，均不在厂内食宿。项目年工作日为300天，每日实行三班制，每班工作8小时。

根据该项目环境影响报告表评价结论和河源职业技术学院技术评估意见，在落实各项污染防治措施、确保污染物排放稳定达标及符合总量控制的前提下，项目按照报告表中所列的性质、规模、地点建设，从环境保护角度可行。

二、项目建设及运营中应重点做好以下工作：

（一）做好水污染防治工作。执行“雨污分流”制度，雨水排入市政雨水管道；冷却塔用水和抛光、打磨粉尘水浴除尘用水循环使用，不外排；机加工废水经设备配套循环水箱内过滤装置过滤后循环使用，不外排；烧结废气喷淋废液、地面清洁拖地废液定期交由具有危险废物处理资质的单位处理处置；生活污水经三级化粪池预处理后达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）较严者后排入市政污水管网，纳入河源市市区城南污水处理厂集中处理。

（二）做好大气污染防治工作。烧结废气收集后经“水喷淋+二级活性炭吸附”处理达标后由不低于20米排气筒（DA001）高空排放；湿磨、干燥有机废气经冷凝回收装置对乙醇进行回收后呈无组织排放，打磨、抛光粉尘经水浴除尘装置处理后呈无组织排放，湿磨粉尘、过筛粉尘、掺成型剂废气、干燥除湿废气、氨分解炉逸散废气、合金边角料破碎粉尘和压制粉尘呈无组织排放，加强车间通风换气，降低对周边环境的影响。

项目TVOC有组织排放执行《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表1挥发性有机物排放限值，厂区内非甲烷总烃无组织排放执行《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表3厂区内VOCs无组织排放限值；颗粒物排放执行《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准及无组织排放监控浓度限值；氨无组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值。

（三）做好噪声污染防治工作。优先选用低噪音的生产工艺和机械设备，并采取减振、隔音、消音等措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求。

（四）做好固体废物管理工作。定期更换活性炭，废切削液、含油废抹布手套、废机油和废活性炭等危险废物应按规范要求处理处置，其在厂内暂存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）；合金边角料、普通废弃包装材料等一般固体废物应综合利用或妥善处置，其在厂内暂存应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；生活垃圾统一收集后由环卫部门清运。

三、项目不单独分配废水主要污染物总量控制指标，废水主要污染物排放总量控制指标在河源市市区城南污水处理厂排污总量统一调配。项目废气污染物VOCs排放量为0.576吨/年（其中有组织排放量为0.397吨/年，无组织排放量为0.179吨/年）。

四、项目应采用国家规定允许的工艺设备进行生产，禁止使用国家明令淘汰的落后生产能力、生产工艺设备，且不能生产国家产业政策中严格限制、禁止生产的产品。项目应推广使用天然气、液化石油气及电能、太阳能等清洁能源，积极实施清洁生产。

五、做好环境事故风险防范工作。建立健全环境事故应急体系，落实有效的环境事故风险防范和应急措施，确保环境安全。

六、报告表经批准后，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应重新报批项目的环境影响评价文件。

七、项目应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。

八、项目建成后，请贵单位按有关规定开展项目竣工环境保护验收，并报区环境保护和城市管理局备案。

此复。

（此页无正文）

河源市生态环境局（市高新区）
                                2026年8月11日

送：市高新区管委会、市生态环境局

发：环境保护和城市管理局、综合执法局
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