河高环审〔2026〕21号

关于广东华鑫锂能科技有限公司年产3240万只锂电芯生产线建设项目生态环境影响报告表

的批复

广东华鑫锂能科技有限公司：

贵单位报批的《广东华鑫锂能科技有限公司年产3240万只锂电芯生产线建设项目生态环境影响报告表》及报批函等材料收悉。经研究，批复如下：

一、广东华鑫锂能科技有限公司年产3240万只锂电芯生产线建设项目（以下简称“项目”），位于广东省河源市高新区兴业大道西边科技十四路北边众智创新产业园1号厂房1楼C区及2、3楼整层，为租赁经营。项目总投资1000万元，用地面积2640平方米，建筑面积7900平方米。项目建成后主要从事锂电芯制造，年产3240万只锂电芯。项目劳动定员80人，均不在厂内食宿。项目年工作天数286天，每天实行两班制，每班工作10小时。

根据该项目生态环境影响报告表评价结论和河源职业技术学院技术评估意见，在落实各项污染防治措施、确保污染物排放稳定达标及符合总量控制的前提下，项目按照报告表中所列的性质、规模、地点建设，从环境保护角度可行。

二、项目建设及运营中应重点做好以下工作：

（一）做好水污染防治工作。执行“雨污分流”制度，雨水排入市政雨水管道；纯水机制备浓水作为清净下水，排入市政雨水管网；冷却水循环使用，不外排；搅拌机清洗废水和地面清洁废水收集后交由有资质单位处置；喷淋塔废水定期委托有资质单位回收处理，不外排。生活污水经化粪池预处理后达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准与《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）的较严值后排入市政污水管网，纳入河源市市区城南污水处理厂集中处理。

（二）做好大气污染防治工作。正极涂布、正极烘干废气经“三级冷凝回收系统”预处理后，与三级冷凝回收系统储罐呼吸废气一并汇入同一套“三级喷淋回收系统+干式过滤器”进行预处理，处理后再与注液、封口、二封废气一并汇入同一套“二级活性炭吸附装置”进行处理，经处理达标后由同一根15米高排气筒（DA001）高空排放；正/负极投料粉尘在密闭车间内通过重力沉降后使用吸尘器收集后无组织排放；正/负极配料废气、喷码废气、负极涂布废气、负极烘干废气、电芯干燥废气、热缩废气、电路焊接废气通过加强车间通风后无组织排放。

项目非甲烷总烃有组织排放执行《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）表5新建企业大气污染物排放限值，臭气浓度有组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准值；厂界颗粒物、非甲烷总烃无组织排放执行《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）表6现有和新建企业边界大气污染物浓度限值，炭黑尘、锡及其化合物无组织排放执行《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值，总VOCs无组织排放执行《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/815-2010）表3无组织排放监控点浓度限值，臭气浓度无组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值；厂区内非甲烷总烃无组织排放执行《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表3厂区内VOCs无组织排放限值。

（三）做好噪声污染防治工作。优先选用低噪音的生产工艺和机械设备，并采取减振、隔音、消音等措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求。

（四）做好固体废物管理工作。定期更换活性炭，水性油墨桶、废活性炭和CNT包装袋等危险废物应按规范要求处理处置，其在厂内暂存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）；废边角料、废包装材料和外壳边角料等一般固体废物应综合利用或妥善处置，其在厂内暂存应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；生活垃圾统一收集后由环卫部门清运。

三、项目不单独分配废水主要污染物总量控制指标，废水主要污染物排放总量控制指标在河源市市区城南污水处理厂排污总量统一调配。项目废气污染物VOCs排放量为0.739吨/年（其中有组织排放量为0.124吨/年，无组织排放量为0.615吨/年）。

四、项目应采用国家规定允许的工艺设备进行生产，禁止使用国家明令淘汰的落后生产能力、生产工艺设备，且不能生产国家产业政策中严格限制、禁止生产的产品。项目应推广使用天然气、液化石油气及电能、太阳能等清洁能源，积极实施清洁生产。

五、做好环境事故风险防范工作。建立健全环境事故应急体系，落实有效的环境事故风险防范和应急措施，确保环境安全。

六、报告表经批准后，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应重新报批项目的生态环境影响评价文件。

七、项目应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。

八、项目建成后，请贵单位按有关规定开展项目竣工环境保护验收，并报区环境保护和城市管理局备案。

此复。

（此页无正文）

河源市生态环境局（市高新区）
                                2026年8月31日

送：市高新区管委会、市生态环境局

发：环境保护和城市管理局、综合执法局
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