河高环审〔2026〕24号

关于河源市皓吉达通讯器材有限公司线圈生产基地建设项目生态环境影响报告表的

批 复

河源市皓吉达通讯器材有限公司：

贵单位报批的《河源市皓吉达通讯器材有限公司线圈生产基地建设项目生态环境影响报告表》及报批函等材料收悉。经研究，批复如下：

一、河源市皓吉达通讯器材有限公司线圈生产基地建设项目（以下简称“项目”），位于广东省河源市高新技术开发区高新大道南边、兴业大道东边。项目总投资98642.25万元，占地面积66000平方米，建筑面积171022.21平方米。建设5栋标准厂房（1~5#生产厂房）、1栋生产辅助楼、3栋宿舍楼；其中1号生产厂房2~4楼、2~5号生产厂房用于本项目生产用途。项目建成后主要从事直绕线圈、侧绕线圈、铁芯线圈、定子线圈、贴线圈组装、继电器线圈、纯塑件、注塑冲压件的生产，年产直绕线圈69846.4万件、侧绕线圈15237.04万件、铁芯线圈6009.9万件、定子线圈4604.6万件、空芯线圈69308.2万件、贴线圈组装8970万件、继电器线圈40066万件、纯塑件108836万件、注塑冲压件35880万件。项目劳动定员4974人，均在厂内食宿。项目年工作天数为300天，每天实行两班制，每班工作10小时。

根据该项目生态环境影响报告表评价结论和河源职业技术学院技术评估意见，在落实各项污染防治措施、确保污染物排放稳定达标及符合总量控制的前提下，项目按照报告表中所列的性质、规模、地点建设，从环境保护角度可行。

二、项目建设及运营中应重点做好以下工作：

（一）做好水污染防治工作。执行“雨污分流”制度，雨水排入市政雨水管道；生活污水经厂区内三级化粪池预处理、食堂废水经厂区内隔油隔渣池预处理达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）较严者后排入市政污水管网，纳入河源市高新区大塘水质净化厂集中处理。

（二）做好大气污染防治工作。注塑废气（1号生产厂房）经密闭负压收集后通过“二级活性炭吸附装置”处理达标后由35米高排气筒（DA001）高空排放；注塑废气（3号生产厂房）经密闭负压收集后通过“二级活性炭吸附装置”处理达标后由35米高排气筒（DA002）高空排放；注塑废气（5号生产厂房）经密闭负压收集后通过“二级活性炭吸附装置”处理达标后由35米高排气筒（DA003）高空排放；焊锡废气（2号生产厂房）收集后通过“烟尘净化处理器”处理达标后由35米高排气筒（DA004）高空排放；焊锡废气、激光去皮废气（5号生产厂房）收集后通过“烟尘净化处理器”处理达标后由35米高排气筒（DA005）高空排放；备用发电机废气由35m高排气管道（DA006）引至楼顶高空排放；食堂油烟废气收集后通过“油烟净化处理器”处理达标后由专用烟道引至高空排放；点胶、固化废气为无组织排放。

项目非甲烷总烃、苯乙烯、丙烯腈、1,3-丁二烯、甲苯、乙苯、酚类、氯苯类有组织排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）表5大气污染物特别排放限值，厂界非甲烷总烃无组织排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）表9企业边界大气污染物浓度限值，厂区内非甲烷总烃无组织排放执行《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）中表3厂区内VOCs无组织排放限值；锡及其化合物、颗粒物排放执行《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准及无组织排放监控浓度限值；臭气浓度排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准值及表1恶臭污染物厂界标准值；备用发电机废气颗粒物、二氧化硫、氮氧化物有组织排放执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准；食堂油烟排放执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）。

（三）做好噪声污染防治工作。优先选用低噪音的生产工艺和机械设备，并采取减振、隔音、消音等措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

（四）做好固体废物管理工作。定期更换活性炭，废活性炭、废机油、废润滑油等危险废物应按规范要求处理处置，其在厂内暂存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）；废包装材料、不合格件、塑胶边角料等一般固体废物应综合利用或妥善处置，其在厂内暂存应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；生活垃圾统一收集后由环卫部门清运。

（五）做好施工期环境保护工作。按要求落实施工期废水、废气、扬尘、噪声、固体废物等污染防治措施。

三、项目不单独分配废水主要污染物总量控制指标，废水主要污染物排放总量控制指标在河源市高新区大塘水质净化厂排污总量统一调配。项目废气污染物VOCs排放量为0.288吨/年（其中有组织排放量为0.143吨/年，无组织排放量为0.145吨/年）。

四、项目应采用国家规定允许的工艺设备进行生产，禁止使用国家明令淘汰的落后生产能力、生产工艺设备，且不能生产国家产业政策中严格限制、禁止生产的产品。项目应推广使用天然气、液化石油气及电能、太阳能等清洁能源，积极实施清洁生产。

五、做好环境事故风险防范工作。建立健全环境事故应急体系，落实有效的环境事故风险防范和应急措施，确保环境安全。

六、报告表经批准后，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应重新报批项目的生态环境影响评价文件。

七、项目应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。

八、项目建成后，请贵单位按有关规定开展项目竣工环境保护验收，并报区环境保护和城市管理局备案。

此复。

河源市生态环境局（市高新区）
                                2026年9月18日

送：市高新区管委会、市生态环境局

发：环境保护和城市管理局、综合执法局

市高新区行政审批局              2026年9月18日印发 
                               （共印5份，存档1份）
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